Смена BootPROM на данной серии осуществляется через Boot Menu. Для этого необходимо подключиться к коммутатору через консольный кабель, согласно мануалу выставить параметры терминала (скорость 115200 и отключить аппаратное управление потоком). Сразу при включении коммутатора на этапе Power On Self Test необходимо нажать комбинацию клавиш Shift+3 (то есть ввести символ '#'). Попав в Boot Configuration Menu выбираете пункт Apply (оставив значение поля Image Option по умолчанию - Create), далее используя протокол z-modem передаете файл PROM'а на коммутатор. После окончания загрузки файла на коммутатор, DGS-36xx перезагрузится уже с обновленной версией BootPROM.

