Инструкция по восстановлению:
1.Вам понадобится ПК с имеющимся портом rs 232 или ноутбук с конвертером RS232-USB
2.Разберите корпус камеры и соедините PC>>RS232 cable >>camera 
3. поднимите на своем ПК  TFTP server 
4. в папке  необходимые файлы  укажите к ним путь на tftp сервере ( архив необходимо распаковать )
5.воспользуйтесь приложением hyper terminal для управления камерой с помощью консоли для отображения в консоли baud-rate 115200, data control none
остановите автозагрузку камеры  нажав Ctrl+C  и перезагрузите камеру командой reboot 
далее список команд, желательно их копировать и вставлять в терминал.
Lan камеры подключите напрямую к ПК