HypT консольная программа для ввода команд
SNR-CI-DS1.3x необходимые файлы для перепрошивки
recovery скрин как это должно выглядеть.
TFTP Server сервер для отправки файлов на камеру посредству tftp



1.Вам понадобится ПК с имеющимся портом rs 232 или ноутбук с конвертером RS232-USB для подключения к камере, соедините  PC>>RS232 cable >>камера
2. поднимите на своем ПК  TFTP server, укажите путь к папке необходимыми файлами ( архив распаковать ) 
3.  при включении камеры в консоль выдается загрузка, вам необходимо ее остановить быстрым нажатием ***  ( скорость порта 115200) 
4. После остановки, вводите следующие команды:
5. set appauto 0
    set dh_keyboard 0
sip xxx.xxx.xxx.xxx( ip вашего  ПК)
lip xxx.xxx.xxx.xxx( ip камеры)  ( из одной подсети, подключать напрямую от камеры к ПК)
save
run up начало процесса загрузки файла обновления.
после обновления будет перезагрузка, вновь нажмите *** для остановки и  введите 
set appauto 1
    set dh_keyboard 1
save 
bootd

