1.Вам понадобится ПК с имеющимся портом rs 232 или ноутбук с конвертером RS232-USB для подключения к регистратору, соедините  PC>>RS232 cable >>DVR
2. поднимите на своем ПК  TFTP server, укажите путь к файлу update.img 
3. Если при загрузке регистратора в консоль выдается загрузка, вам необходимо ее остановить быстрым нажатием ***  ( скорость порта 115200) 
4. После остановки, вводите следующие команды:
5. set appauto 0
    set dh_keyboard 0
sip xxx.xxx.xxx.xxx( ip вашего  ПК)
lip xxx.xxx.xxx.xxx( ip регистратора)
save
run up начало процесса загрузки файла обновления.
после обновления будет перезагрузка, вновь нажмите *** для остановки и  введите 
set appauto 1
    set dh_keyboard 1
save 
bootd