Этот процесс позволяет уйти от проблемы при сбросе  на заводскую прошивку пропадает доступ к web интерфейсу, в случае если заводская прошивка младше чем 2.8.3.
В ноябре 2018 года произошел  массовый "Y2K"-баг  на большинстве реализованных Ротонов, и изделия оказались недоступны по управлению.

Файлы:
rotonfw-2.8.3-override-factory - прошивка
windows.zip - архив с утилитой 

1. Распаковать архив.
2. запустить файл roton_update (поддерживается только 64-битная ОС)
3. Выбрать файл прошивки  "rotonfw-2.8.3-override-factory" (кнопка select update file)
4. Указать IP адрес порта управления Roton
5. Поставить галочку "Factory firmware update", это опция отвечает за фактическую подмену файла заводской прошивки в памяти изделия. Если не поставить, произойдет обычное обновление.
6. Галочку "Upgrade from very old version" ставить НЕ НАДО! Эта опция для самой первой аппаратной версии шасси, которая почти не встречается.
7. Run и ждать до 10-15 мин (по окончании процесса окно само не закрывается, очевидно недоработали закрытие процедуры или сообщение на экран об успешном завершении)