После обновления ПО LTP-8X на версию 2.2_1949 необходимо проверить firmware version OLT чипов.

1. Проверить версию:
LTP-8X(pon/olt)> state 
    Device count:            2
    Channels per device:     4
    Driver version:          1.2.40
    Device 0:
        Firmware version:    2.2.5.1301
        Hardware version:    5211.2
    Device 1:
        Firmware version:    2.2.5.1301
        Hardware version:    5211.2
LTP-8X(pon/olt)> 

2. Если версия будет отличаться от той, что приведена в примере, необходимо произвести обновление OLT чипов:
LTP-8X> update firmware olt

3. Подождать 2 минуты и проверить версию:
LTP-8X(pon/olt)> state 
    Device count:            2
    Channels per device:     4
    Driver version:          1.2.40
    Device 0:
        Firmware version:    2.2.5.1301
        Hardware version:    5211.2
    Device 1:
        Firmware version:    2.2.5.1301
        Hardware version:    5211.2
LTP-8X(pon/olt)>

4. Если после обновления, версии OLT чипов будут отличаться от версий в примере, повторить процедуру начиная со 2 пункта.