ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОШИВКИ ЧЕРЕЗ ВЕБ ИНТЕРФЕЙС (WEB-UI).
Модели: DS03M(P), DS05M(P), DS06, DS06M
Версия прошивки: 3.1.0.0.6.18

ВНИМАНИЕ!	В связи с большим количеством изменений обновление прошивки c версии 3.1.0.0.5.18 на версию 3.1.0.0.6.18 сопровождается автоматическим сбросом настроек в значения по умолчанию.
		При этом возможность сохранения и последующего восстановления настроек при помощи бекапа настроек невозможна.
		Обеспечте возможность доступа к устройству после сброса настроек в значения по умолчанию.

Примечание	Если текущая версия прошивки ниже 3.1.0.0.5.18, требуется первоначально обновить её на  3.1.0.0.5.18. 
		Прошивку и инструкцию по обновлению можно скачать здесь: https://www.beward.ru/proshivki-dlya-oborudovaniya-beward/

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШАГОВ ОБНОВЛЕНИЯ:

Шаг 1. Убедитесь в корректности исходной версии прошивки. Обновление прошивки возможно только с версии прошивки 3.1.0.0.5.18.

Шаг 2. Для возможности загрузки файла из локального каталога требуется изменить настройки безопасности браузера. 
Для этого перейдите в меню Сервис – Свойства обозревателя – Безопасность и нажмите кнопку [Другой]. 
В открывшемся окне найдите пункт «Включать путь к локальному каталогу при загрузке файла на сервер» и выберите «Включить».

Шаг 3. Обновление файлом "DS0xM_3.1.0.0.6.18_part1.udx":
В меню WEB-UI "Настройки-Системные-Обновление" необходимо выбрать файл прошивки, нажав кнопку "Обзор" и выбрав файл "DS0xM_3.1.0.0.6.18_part1.udx".

Шаг 4. Установить файл прошивки "DS0xM_3.1.0.0.6.18_part1.udx", нажав кнопку "Загрузить", и подтвердить установку прошивки во всплывающем окне.
Установка файла прошивки "DS0xM_3.1.0.0.6.18_part1.udx" длится не менее 10 минут. 

ВНИМАНИЕ! В момент процесса установки/обновления прошивки ЗАПРЕЩЕНО отключать питание камеры или закрывать окно WEB-UI. При этом камера может быть недоступна в течение 10 минут.

Шаг 5. Удостоверьтесь в завершении обновления файлом "DS0xM_3.1.0.0.6.18_part1.udx". 
Для этого необходимо проверить поле "Версия прошивки" в меню "Настройки-Системные-Информация". Корректное значение в WEB-UI  "3.1.0.0.6.18T" 
Примечание: после обновления файлом "DS0xM_3.1.0.0.6.18_part1.udx" функционал вызывной панели будет усечен. Например отсутствие изображения в WEB-UI это нормально.

Шаг 6. Обновление файлом "DS0xM_3.1.0.0.6.18_part2.udx":
В меню WEB-UI "Настройки-Системные-Обновление" необходимо выбрать файл прошивки, нажав кнопку "Обзор" и выбрав файл "DS0xM_3.1.0.0.6.18_part2.udx".

Шаг 7. Установить файл прошивки "DS0xM_3.1.0.0.6.18_part2.udx", нажав кнопку "Загрузить", и подтвердить установку прошивки во всплывающем окне.
Установка файла прошивки "DS0xM_3.1.0.0.6.18_part2.udx" длится не менее 10 минут. 

ВНИМАНИЕ! В момент процесса установки/обновления прошивки ЗАПРЕЩЕНО отключать питание камеры или закрывать окно WEB-UI. При этом камера может быть недоступна в течение 10 минут.

Шаг 8. Удостоверьтесь в завершении обновления файлом "DS0xM_3.1.0.0.6.18_part2.udx". 
Для этого необходимо проверить поле "Версия прошивки" в меню "Настройки-Системные-Информация". Корректное значение в WEB-UI  "3.1.0.0.6.18" 

Шаг 9. Обновление файлом "WEB_2.1.3.8_20180208.udx".
В меню WEB-UI "Настройки-Системные-Обновление" необходимо выбрать файл прошивки, нажав кнопку "Обзор" и выбрав файл "WEB_2.1.3.8_20180208.udx".
файла прошивки "WEB_2.1.3.8_20180208.udx" длится не менее 5 минут.

ВНИМАНИЕ! В момент процесса установки/обновления прошивки ЗАПРЕЩЕНО отключать питание камеры или закрывать окно WEB-UI. При этом камера может быть недоступна в течение 5 минут.

Шаг 10. Удостоверьтесь в завершении обновления файлом "WEB_2.1.3.8_20180208.udx". 
Для этого необходимо проверить поле "Версия веб-интерфейса" в меню "Настройки-Системные-Информация". Корректное значение в WEB-UI  "2.1.3.8(20180208)" 

Шаг 11. Сброс камеры в заводские установки. 
Выполняется только если устройство работает некорректно, но при этом поля "Версия прошивки" и "Версия веб-интерфейса" соответствуют озвученным выше значениям. 
Для сброса в заводские установки необходимо в WEB-UI перейти в меню "Настройки-Системные-Сброс настроек", нажать кнопку "Сбросить" и подтвердить необходимость сброса настроек без сохранения сетевых настроек.
