2019-12-03
版本：60PR1031
修改：修改特殊串口在信号失锁时没有SN条目的问题。

2019-12-02
版本：60PR1030
修改：修改了王军的吉尔吉斯斯坦客户提交复用后无效且需要重新登录web的问题

2019-11-29
版本：60PR102F
修改：1.主板FPGA修改了TSoIP IN端口号为奇数时的流给解码后马赛克严重的问题
			2.内核修改了管理网口的配置，管理网口限制到只支持10/100M 的网速，用以解决管理网口经常断开的问题
			3.在web/前面板的MISC设置中增加LED[Tuner1],LED[Tuner2]状态设置功能，默认设置分别保持原有的TUNER1,
			  TUNER2 lock/unlock的功能，增加了VIDEO/AUDIO/Force的设置。用以解决客户在不接tuner信号时LED常红的问题。
			4.在web的STATUS页面，增加了LED[Tuner1],LED[Tuner2]两个指示灯的状态，使得客户可以在web上看到墙面板两个
			  指示灯的状态。
			  
2019-11-07
60PR102E
修改了sdi输出的部分bug
增加了SDI [level a]/[level b dl]功能
把sdi[sqd/downscale/12g/2si/bypass],[level a]/[level b dl]与video format做了关联处理，并在web以及前面板修改了相关菜单。
注：因web改动较大，没有测试与5500p的兼容性，故本版软件建议仅供6000p-4k设备使用

2019-10-25

注：该版本是在55PR102C的基础上增加了AUDIO2的控制，目前仅提供给DCH-55OOP。

2019-08-16

注：该版本目前仅提供给DCH-55OOP。DCH-6000P的部分后再后续软件版本中加入。

针对客户的大卡以及TS的流特点，在CI设置中增加了TS Router、Dynamic PMT两个功能。
TS Router有两个选项：Follow Selected，Force Through CAM。默认设置是Follow Selected，
就是原来的的工作方式（如果没有对该CAM设置解扰节目，
TS流就不通过CAM，反之的TS流就通过CAM）。
Dynamic PMT有两个选项：Disable,Enable，默认设置是Disable。如果选择Enable，所有选择
需要该CAM解扰节目，都会动态更总并在变化是重新Update该PMT到CAM。

对应上一版该软件只在ARM部分有所修改，Decoder以及FPGA部分无改动。

-----------------------------------------
2019-07-24
CI TS Clock 的设置重新改为由FPGA控制，FPGA版本分别为0x1F38(5500P),0x1B38(6000P)。由于FPGA的时钟资源紧张，
考虑实际情况，目前仅支持两种12.5（100）MHz和7.8（62.5）MHz，恢复出厂设置时的默认值定为和以前一样的12.5（100）MHz。
web，前面板配合修改。
增加了CI MENU对当前MESSAGE的WEB显示支持，修改了客户提出的CI MENU在有些菜单无法进退的BUG.
在服用模块中，增加了通过web修改ES的PID的功能（尚不完善，后续会进一步完善）。
web中增加了PID Manually(透传独立PID)的支持.该功能目前只能设置并保存,后台还没有同步到复用功能中.
修改了使用FIRE FOX浏览器上载保存的参数以及上载OEM Logo无法完成的bug
修改了web 版本页面中Kernal单词的错误拼写，正确为Kernel。
统一了audio 与 VIDEO 在MPEG类型的一致性显示
修改web--DECODER STATUS中Video Format 为Video Format[Ori.]  ，用以避免引起不必要的误解。
------------------------------------------	
2019-06-21

注意 注意 注意：
该版软件需要特别注意与CI的有关的问题，因为该版软件启用了一个CIMAX+芯片的一个从未用过的功能，
可能有隐患，需要进一步测试验证，摸索优化。

version：55PR1029/60PR102C
ARM:
修改WEB的copyright由2014-2018改为2014-2019
在WEB上增加了CI的TS CLOCK设置，共有7.7MHz，9.0MHz，10.8MHz，12.0MHz，13.5MHz 5个选项，默认设置为7.7MHz
前面板也加了CI的TS CLOCK设置
前面板去掉了CI的WACHDOG菜单，原来该菜单只能设置成DISABLE选项
通过CIMAX芯片的TS时钟功能增加了TS CLOCK控制。感觉有隐患，需要进一步优化与验证。
根据许雷鸣客户的反馈改进了了web上的ci menu功能
修改内核中关于前面板按键的驱动，用于优化按键不好用的情况。
优化了与DECODER串口通讯的代码，用以改进ARM reboot时造成DECODER死机的问题
修改了使用“AVS+BISS”Biss E的码流，无法解BISS的问题
修改了在接受部分节目时，设置Audio-1 Attenuation和Audio-1 Mode，CVBS听音频设置不生效的问题
修改了软重启设备，启机后Decoder音视频输出未恢复；需要硬断电启机的问题

decoder:
优化与ARM串口通讯的代码
fpga：
DCH-6000P的bypass模式支持59.94的问题
SDI输出有竖纹的问题

2019-06-04

version：55PR1028/60PR102B
arm:
5500P：修改了特殊串口开关的进入密码，请联系相关业务人员。
6000P：
中修改了Fan-1的工作转速，把转速控制在全速的20%左右，在web以及前面板上增加了Fan-1的工作状态。
增加了特殊串口，特殊串口开关的进入密码，请联系相关业务人员。

decoder：
在6000P中增加了特殊串口功能。

FPGA：
在6000P中增加了Fan-1工作转速的控制与检测。

-----------------------------------------------------
2019-05-28

version：55PR1027/60PR102A
arm:
修改了decoder升级异常的问题
decoder：
修改了特殊串口波特率异常的问题

注：版本55PR1026/60PR102A有异常，作废
-----------------------------------------------------
2019-05-28

version：55PR1026/60PR102A
arm:
1. 按要求修改了电源状态显示
2. 在5500P中增加了特殊串口功能（需要通过前面板菜单开启或关闭该功能以及相关参数设置。注：该功能的打开与关闭不会受恢复出厂设置的影响，出货给特定需要客户时，设置开启就OK了）
3. 6000P中在SDI Output->Output Mode中增加了Bypass选项（该选项目前仅支持1080P60/1080P50/1080P30/1080P25/1080P24/1080I60/1080I50/720P60/720P50)。

decoder:
1.修改了音视频不同步的问题
2.在5500P中增加了特殊串口功能。
FPGA：
增加了Bypass功能（该功能目前仅支持1080P60/1080P50/1080P30/1080P25/1080P24/1080I60/1080I50/720P60/720P50)

-------------------------------------------------------
2019-05-15

version：55PR1025/60PR1029
arm:
1. 在5500P中加入了Decoder--->Video--->Filure Mode的控制，支持Last Screen/Black Screen/No Sync(SDI)三种模式
2. 增加了CI菜单功能
3. 使用了少东的TUNER LIB替代原来已有的驱动，目前已经支持6110-6211双tuner，2108-6261双tuner，Sony C/T/T2双tuner,目前没有详细测试。
4. 在DCH6000P中增加了Decoder 视频输出格式变化时，强制复位Fram Buffer的功能。

decoder:在5500P中加入了Decoder--->Video--->Filure Mode的控制，支持Last Screen/Black Screen/No Sync(SDI)三种模式
FPGA：无
-------------------------------------------------------
2019-04-26

60PR1017此版软件增加了对SDI FPGA 寄存器5的设置
arm：在DCH6000P中增加了对SDI FPGA 寄存器5的设置。
decoder:
FPGA：无
-------------------------------------------------------
2019-04-24

55PR1023，此版软件仅供魏师傅的天津客户测试使用

arm：tuner正在替换韩少东的库（局部完成），
	在5500P中 web以及前面板增加了AC3透传的控制，
	web修改了Decoder--->Auxiliary Data中5500P apply按钮消失的问题。
decoder:增加了AC3透传的功能
FPGA：无
---------------------------------------------------------
2019-04-15
arm：修改了上一版无法使用扫码枪扫码的问题
decoder:无
FPGA：修改12G概率输出不正确问题
--------------------------------------------------------
2019-04-08
arm：修改了管理网口在网络情况复杂的情况下开机死机的问题
			在串口增加了capture命令，用于调试烧机丢失节目列表的功能。
			为了区分不同模式下sdi fpga的版本，修改其示格式，由4位改为8位
			
decoder:变更av同步的模式，有pcr同步改为audio同步等。

FPGA：针对decoder同步模式的修改，做了同步优化等
----------------------------------------------------------
2019-03-08
增加了对12G和2SI模式的支持
把原来的SDI AC3 Mode /Genlock web菜单挪到SDI Output下。
把SDI Downscale 挪到SDI Output下，改名为output mode，选项由Enable/Disable改为Sqd/Downscale/12G/2SI四项
SDI板的FPGA Firmware 改为两个，分别支持Sqd/Downscale，12G/2SI，由此因，切换模式时会根据需要，自动重启设备。
------------------------------------------------------------
2019-02-25
增加了新5500p适应VCXO电路的部分，该部分还不完善，默认设置关闭，不要轻易打开该控制开关。
VCXO的软件部分会在以后的逐步完善。
本次修改不影响6000p-HDMI以及6000p-4KSDI的设备。
-----------------------------------------------------------
2019-02-18
解决了web在进入tuner页面时，偶尔卡死，卡死后必须刷新页面才能继续使用web
的问题。
-----------------------------------------------------------
2019-02-15
所有版本增加了卫星单tuner的支持（如果使用单路tuner需要在前面板设置）
优化新5500p以及6000p-4KSDI的snmpd和mib
解决了使用summit x440-48t 千兆交换机 Multicast时开机IPIN接收不到流，
需要插拔网线才可以接收到信号的问题。
新5500p以及6000p-4KSDI增加了AUDIO-1 delay的设置，用于入网测试
---------------------------------------------------------------
2019-01-21
新5500p以及6000p-4KSDI增加了mib与trap
----------------------------------------------------------------
2018-12-21
6000p以及新5500p的Hi3798更换新底层，新的Decoder软件需要配合新底层才可以正常工作。