Внимание!
Вернули значение VLAN MAC в Remote-ID в опцию 82 (DHCP Option 82) начиная с версии V702R101C014B011.

Внимание!
Начиная с версии V702R101C011B014 было изменено значение Remote-ID в Опции 82 (DHCP Option 82): на старых версиях в опцию вкладывался VLAN MAC, начиная с версии V702R101C011B014 - CPU MAC. Данное изменение произошло в результате бага. Поэтому, если для вас критично данное изменение, просим не обновлять коммутатор и дождаться выход новой версии ПО, в которой вернёмся к старому значению - VLAN MAC. Когда значение Remote-ID будет возвращено, напишем об этом здесь.

Внимание!
При обновлении на прошивку 7.0.3.5(R0241.0566) и выше при использовании SNMPv3 необходимо пересоздать пользователя, т.к., начиная с версии ПО 7.0.3.5(R0241.0566) изменился snmpEngineID, сооветственно, SNMPv3 работать не будет. Чтобы SNMPv3 работал, необходимо удалить и заново добавить SNMP-пользователя.

Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru 
