Внимание!
Перед обновлением прошивки проверьте актуальность версии bootrom коммутатора в выводе команды sh ver.

Для моделей SNR-S2965-8T и SNR-S2965-8T-RPS если версия bootrom ниже 7.2.33, требуется обновление на 7.2.33 (файл SNR-S2965-8T(RPS)_7.2.33_boot.rom). 

Для всех остальных моделей (SNR-S2965-48T(24T)(UPS)(RPS)) если версия bootrom ниже 7.2.33, необходимо обновление на версию 7.2.33 (файл SNR-S2965-48T(24T)(UPS)(RPS)_7.2.33_boot.rom).

Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru 
