Внимание!
Перед обновлением прошивки проверьте актуальность версии bootrom коммутатора в выводе команды sh ver.

Для модели SNR-S2965-8T_R3.0(RPS|UPS) отдельный файл SNR-S2965-8T_R3.0(RPS|UPS)_7.0.3.5(R0241.0XXX)_nos.img.
Bootrom для модели SNR-S2965-8T_R3.0(RPS|UPS) обновлять не нужно!

Для моделей SNR-S2965-8T(R1.0|R2.0)(RPS|UPS) если версия bootrom ниже 7.2.40, требуется обновление на 7.2.40 (файл SNR-S2965-8T(RPS|UPS)_7.2.40_boot.rom). 
Для всех остальных моделей (SNR-S2965-48T(24T)(RPS|UPS)) если версия bootrom ниже 7.2.40, необходимо обновление на версию 7.2.40 (файл SNR-S2965-48T(24T)(RPS|UPS)_7.2.40_boot.rom).

Внимание!
При обновлении на прошивку 7.0.3.5(R0241.0566) и выше при использовании SNMPv3 необходимо пересоздать пользователя, т.к., начиная с версии ПО 7.0.3.5(R0241.0566) изменился snmpEngineID, сооветственно, SNMPv3 работать не будет. Чтобы SNMPv3 работал, необходимо удалить и заново добавить SNMP-пользователя.

Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru.
