Внимание!
При обновлении SNR-S2985G-24TC, у которого HW ver. не 1.0.2, с версии ниже, чем R0241.0595, на новую, необходимо обновлять на версию не ниже, чем V702R101C005B010. В противном случае произойдёт слёт лицензии на коммутаторе. В случае потери лицензии необходимо обратиться в support.nag.ru и предоставить выводы команд "show version" и "show vendor".

Внимание!
Перед обновлением прошивки проверьте актуальность версии bootrom коммутатора в выводе команды sh ver.

Для моделей SNR-S2985G-8T(-POE|RPS|UPS) если версия bootrom ниже 7.2.40, требуется обновление на 7.2.40 (файл SNR-S2985G-8T(POE)(RPS)(UPS)_7.2.40_boot.rom). 

Для всех остальных моделей (SNR-S2985G-24/48T(-POE|RPS|UPS)) если версия bootrom ниже 7.2.40, необходимо обновление на версию 7.2.40 (файл SNR-S2985G-48T(24T)(POE)(UPS)(RPS)_7.2.40_boot.rom).

Внимание!
При обновлении на прошивку 7.0.3.5(R0241.0566) и выше при использовании SNMPv3 необходимо пересоздать пользователя, т.к., начиная с версии ПО 7.0.3.5(R0241.0566) изменился snmpEngineID, сооветственно, SNMPv3 работать не будет. Чтобы SNMPv3 работал, необходимо удалить и заново добавить SNMP-пользователя.

Внимание!
При обновлении 48-портовой модели коммутатора SNR-S2985 с прошивки числового формата (Например: "7.0.3.5(R0241.0594)") на прошивку буквенного формата (Например: "7.0.3.5(V702R101C003B003)") требуется обновляться на прошивку 7.0.3.5(V702R101C004B009) или прошивки более поздних версий.

Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru.
