Внимание!
Перед обновлением прошивки проверьте актуальность версии bootrom коммутатора в выводе команды sh ver.

Определить ревизию коммутатора можно по HardWare Version. Для R1 HardWare Version - 1.0.X, для R2 - 2.0.X.
Для модели SNR-S2990X-24FQ(VSF_HA)_R2.0 отдельный файл SNR-S2990X-24FQ(VSF_HA)_R2.0_7.6.3.3(R0001.0032).img.

Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru.
