Внимание!

Определить ревизию коммутатора можно по HardWare Version. Для R1 HardWare Version - 1.0.X, для R2 - 2.0.X.
Для модели SNR-S2990X-24FQ(VSF_HA)_R2.0 отдельный файл SNR-S2990X-24FQ(VSF_HA)_R2.0_7.6.3.3(R0001.xxxx).img.


Внимание!!! Не рекомендуется собирать стек из коммутаторов разных ревизий!
Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru.
