Внимание!

Определить ревизию коммутатора можно по HardWare Version. Для R1 HardWare Version - 1.0.X, для R2 - 2.0.X.
Для модели SNR-S2990X-24FQ_R2.0 отдельный файл SNR-S2990X-24FQ_R2.0_xxxx.img.


Внимание!!! Не рекомендуется собирать стек из коммутаторов разных ревизий!
Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru.


Внимание!
Начиная с версии ПО V706R202C005B016, появилась возможность выбора режима логирования: logging или info-center.
По умолчанию, как и ранее, используется функционал logging, при желании это можно изменить командой: 'log mode info-center'.
После применения данной команды будет работать именно функционал info-center, а не logging, соответственно необходимо будет добавить необходимые настройки для работы info-center. При этом настройки для logging также останутся на коммутаторе, если только не удалить их вручную.
Чтобы переключиться обратно на logging, необходимо применить 'no log mode info-center'.
