Внимание!

1. Для модели SNR-S2995G-48TX-POE отдельный файл SNR-S2995G-48TX-POE_7.5.3.2(R0004.0XXX)_nos.img.

2. Перед обновлением прошивки проверьте актуальность версии bootrom коммутатора в выводе команды 'sh version'.

Для модели SNR-S2995G-48FX если версия bootrom ниже 7.5.22, требуется обновление на 7.5.22 (файл SNR-S2995G-48FX_7.5.22_boot.rom).
Для модели SNR-S2995G-48TX-POE если версия boot.rom ниже 7.5.23, требуется обновление на 7.5.23 (файл SNR-S2995G-48TX-POE_7.5.23_boot.rom). 
Для всех остальных моделей если версия bootrom ниже 7.5.21, необходимо обновление на версию 7.5.21 (файл SNR-S2995G-(24(12)FX)(24(48)TX(POE))_7.5.21_boot.rom)

Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru 
