Внимание!

1. Для модели SNR-S2995G-48TX-POE отдельный файл SNR-S2995G-48TX-POE_V705R002CXXXBXXX.img.

2. Перед обновлением прошивки проверьте актуальность версии bootrom коммутатора в выводе команды 'sh version'.

Для модели SNR-S2995G-48TX-POE если версия boot.rom ниже 7.5.23, требуется обновление на 7.5.23 (файл SNR-S2995G-48TX-POE_7.5.23_boot.rom). 
Для всех остальных моделей если версия bootrom ниже 7.5.21, необходимо обновление на версию 7.5.25 (файл SNR-S2995G-12(24_48)FX(TX)(24TX-POE)_7.5.25_boot.rom)

Внимание!
При обновлении на прошивку 7.5.3.6(R0004.0498) и выше при использовании SNMPv3 необходимо пересоздать пользователя, т.к., начиная с версии ПО 7.5.3.6(R0004.0498) изменился snmpEngineID, сооветственно, SNMPv3 работать не будет. Чтобы SNMPv3 работал, необходимо удалить и заново добавить SNMP-пользователя.


Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru 
