Внимание!
Перед обновлением прошивки проверьте актуальность версии boot.rom коммутатора в выводе команды sh ver.

Для модели SNR-S2995G-48FX если версия boot.rom ниже 7.5.22, требуется обновление на 7.5.22 (файл SNR-S2995G-48FX_7.5.22_boot.rom).

Для модели SNR-S2995G-48TX-POE если версия boot.rom ниже 7.5.23, требуется обновление на 7.5.23 (файл SNR-S2995G-48TX-POE_7.5.23_boot.rom).

Для всех остальных моделей если версия boot.rom ниже 7.5.21, необходимо обновление на версию 7.5.25 (файл SNR-S2995G-(24(12)FX)(24(48)TX)(24TX-POE)_7.5.25_boot.rom). Если версия bootrom 7.5.21 или выше, обновление на 7.5.25 не обязательно.

Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru 
