Внимание !!
Перед обновлением прошивки, проверьте версию BootRom коммутатора, если она ниже 7.3.126, необходимо обновить bootrom из файла S300G-24FX_7.3.126_boot.rom.
Обновление производится из обычного режима работы коммутатора командой copy tftp|ftp://x.x.x.x/S300G-24FX_7.3.126_boot.rom boot.rom
Затем можно обновлять nos.img, перезагрузка между обновлением boot.rom и nos.img не требуется.
