Внимание!

1. Чтобы обновить коммутатор на версию C007 или старше необходимо обновить бутром до версии 7.6.50.

Например:'copy tftp://Х.Х.Х.Х/SNR-S4350X-24(48)FC_7.6.50_boot.rom boot.rom'

2. Обратите внимание, что для хранения ПО используется память MMC с объёмом, достаточным для хранения более чем одного файла ПО.
Чтобы просмотреть содержание памяти MMC, используйте команду 'dir mmc:' или 'dir all'.
При загрузке/выгрузке файлов на/из MMC используйте в указании пути файла приставку 'mmc:'.
Например: 'copy tftp://X.X.X.X/test.img mmc:nos.img'.
