1) В версии eNOS 1.5.0  внесены изменения в формат имени Vlan интерфейса с vlan0.x на vlanX при сохранении в startup-config, что приводит к несовместимости startup-config при downgrade на более ранние версии eNOS.
Для корректного downgrade с версии 1.5.x на версию 1.3.0 и ниже необходимо использовать промежуточную прошивку версии 1.4.0 с сохранением конфигурации.
