1) В версии 1.7.0 изменена логика работы команды "switchport mode trunk", при её применении на порту разрешаются все Vlan. Для корректного обновления с версий 1.5.x и ниже на 1.7.0 и выше необходимо:
- обновиться на версию 1.6.0
- сохранить startup-config
- обновиться на последнюю версию eNOS

2) В версиях eNOS 1.5.0* и 1.6.0** внесены изменения в формат команд при сохранении в startup-config, что приводит к несовместимости startup-config при downgrade на более ранние версии eNOS.
Для корректного downgrade необходимо использовать следующие промежуточные прошивки:
2.1) С версии 1.6.0 и выше до версии 1.4.0 и выше, необходимо использовать промежуточную прошивку версии 1.5.5, с обязательным сохранением конфигурации после обновления.
2.2) С версии 1.6.0 и выше до версии ниже 1.4.0, необходимо использовать две промежуточные прошивки версии 1.5.5 и 1.4.0, с обязательным сохранением конфигурации после обновления на каждой прошивке.
2.3) С версии 1.5.x на версию 1.3.0 и ниже, downgrade необходимо производить через промежуточное обновление на версию 1.4.0 с сохранением конфигурации.

*В версии 1.5.0 изменен формат имени Vlan интерфейса с vlan0.x на vlanX при сохранении в startup-config.

**В версии 1.6.0 изменен формат команд "switchport trunk allowed vlan add <vlan-list>" на "switchport trunk allowed vlan <vlan-list>", "switchport hybrid allowed vlan add  <vlan-list> egress-tagged (enable |disable)" на "switchport hybrid allowed vlan <vlan-list> (tag|untag)", "switchport hybrid vlan <1-4094>" на "switchport hybrid native vlan <1-4094>" при сохранении в startup-config.
