1) В версии eNOS 1.5.0  внесены изменения в формат имени Vlan интерфейса с vlan0.x на vlanX при сохранении в startup-config, что приводит к несовместимости startup-config при downgrade на более ранние версии eNOS.
Для корректного downgrade с версии 1.5.x на версию 1.3.0 и ниже необходимо использовать промежуточную прошивку версии 1.4.0 с сохранением конфигурации.

2) При обновлении прошивки до версии 1.5.5 рекомендуется выполнить обновление загрузчика (boot.rom) на версию 1.1:
2.1) Если версия ПО коммутатора младше 0.12.2, то необходимо сначала обновить коммутатор на последнюю версию ПО ( Пример: copy tftp tftp://192.168.10.2/SNR-S5210G-24TX_1.4.0_enos.bix file vmlinux.bix ), 
выполнить перезагрузку и затем обновить загрузчик командой "copy (tftp|ftp|sftp|scp) <url> bootrom" ( Пример: copy tftp tftp://192.168.10.2/SNR-S5210G-24TX_1.1_boot.rom bootrom ).

2.2) Если версия ПО 0.12.2 и старше, то можно выполнить обновление ПО и загрузчика без промежуточной перезагрузки.

*Внимание!! В версиях ПО с 0.12.2 до 0.13.0 расширение файла загрузчика должно быть .bin, т.е. для обновления загрузчика переименуйте файл S5210_1.1_boot.rom в boot.bin и выполните обновление командой copy tftp tftp://X.X.X.X/boot.bin bootrom . 
Начиная с версии 1.0.0 имя файла загрузчика должно иметь расширение .rom.
