1) При обновлении прошивки до версии 1.6.0 рекомендуется выполнить обновление загрузчика (boot.rom) на версию 1.1:
1.1) Если версия ПО коммутатора младше 0.12.2, то необходимо сначала обновить коммутатор на последнюю версию ПО ( Пример: copy tftp tftp://192.168.10.2/SNR-S5210G-24TX_1.4.0_enos.bix file vmlinux.bix ), 
выполнить перезагрузку и затем обновить загрузчик командой "copy (tftp|ftp|sftp|scp) <url> bootrom" ( Пример: copy tftp tftp://192.168.10.2/SNR-S5210G-24TX_1.1_boot.rom bootrom ).

1.2) Если версия ПО 0.12.2 и старше, то можно выполнить обновление ПО и загрузчика без промежуточной перезагрузки.

Внимание!! В версиях ПО с 0.12.2 до 0.13.0 расширение файла загрузчика должно быть .bin, т.е. для обновления загрузчика переименуйте файл S5210_1.1_boot.rom в boot.bin и выполните обновление командой copy tftp tftp://X.X.X.X/boot.bin bootrom . 
Начиная с версии 1.0.0 имя файла загрузчика должно иметь расширение .rom.

2) В версиях eNOS 1.5.0* и 1.6.0** внесены изменения в формат команд при сохранении в startup-config, что приводит к несовместимости startup-config при downgrade на более ранние версии eNOS.
Для корректного downgrade необходимо использовать следующие промежуточные прошивки:
2.1) С версии 1.6.0 и выше до версии 1.4.0 и выше, необходимо использовать промежуточную прошивку версии 1.5.5, с обязательным сохранением конфигурации после обновления.
2.2) С версии 1.6.0 и выше до версии ниже 1.4.0, необходимо использовать две промежуточные прошивки версии 1.5.5 и 1.4.0, с обязательным сохранением конфигурации после обновления на каждой прошивке.
2.3) С версии 1.5.x на версию 1.3.0 и ниже, downgrade необходимо производить через промежуточное обновление на версию 1.4.0 с сохранением конфигурации.

*В версии 1.5.0 изменен формат имени Vlan интерфейса с vlan0.x на vlanX при сохранении в startup-config.

**В версии 1.6.0 изменен формат команд "switchport trunk allowed vlan add <vlan-list>" на "switchport trunk allowed vlan <vlan-list>", "switchport hybrid allowed vlan add  <vlan-list> egress-tagged (enable |disable)" на "switchport hybrid allowed vlan <vlan-list> (tag|untag)", "switchport hybrid vlan <1-4094>" на "switchport hybrid native vlan <1-4094>" при сохранении в startup-config.
