I-S601网络管理系统

CA01B_ASI三切二切换卡设置

板卡设置 | 主端口状态 | 备份端口状态 | 垫播端口状态 | 输出端口设置

版本信息

硬件版本： |  | 软件版本： |
逻辑版本: |  | 板卡序列号： |

备份切换参数

备份方式选择： |
切换模式选择： |
断电选择： |
异常输出控制： |
输出端口2选择： |
判断时间： |
主备切换延时(s)： | (0～65)
备主切换延时(s)： | (0～65)

端口备份

指定输入端口： |
主端口PID监测范围： | 0x~
主端口PID监测码率： |
主端口码率下限(bps)： | (0～213000000)
备份端口PID监测范围： | 0x~
备份端口PID监测码率： |
备份端口码率下限(bps)： | (0～213000000)
垫播端口PID监测范围： | 0x~
垫播端口PID监测码率： |
垫播端口码率下限(bps)： | (0～213000000)
端口备份触发条件： | TS同步错 PID监测异常 码率异常

节目备份

输出系统码率(bps)： | (0～213000000)
垫播节目选择： |
垫播节目码率： |
垫播节目码率下限(bps)： | (0～213000000)
节目备份触发条件： | TS同步错 码率异常 视频内容异常 音频内容异常