EMR3.0网络管理系统

板卡 > 卡7--主千兆卡 > ARP设置

- 接收设置
- 发送设置
- 板卡参数
- ARP设置
- 备份设置
- 状态信息

ARP静态列表

| 网口1 | 目的IP地址 | 目的MAC地址 | 操作类型
--- | --- | --- | --- | ---

| 网口2 | 目的IP地址 | 目的MAC地址 | 操作类型
--- | --- | --- | --- | ---

| 网口3 | 目的IP地址 | 目的MAC地址 | 操作类型
--- | --- | --- | --- | ---

| 网口4 | 目的IP地址 | 目的MAC地址 | 操作类型
--- | --- | --- | --- | ---

ARP动态列表

网口1 | 目的IP地址 | 目的MAC地址
--- | --- | ---

网口2 | 目的IP地址 | 目的MAC地址
--- | --- | ---

网口3 | 目的IP地址 | 目的MAC地址
--- | --- | ---

网口4 | 目的IP地址 | 目的MAC地址
--- | --- | ---

目的IP : |
目的MAC : | : : : : :