EMR3.0 Management

Cards > card7--Main Gbe Card > Transmit Set > Gbe3

- Receive Set
- Transmit Set
- Card Param
- ARP Param
- Backup Param
- Status Info

- GBE1
- GBE2
- GBE3
- GBE4

Port Display:

| Port | Basic Param | Expand Param
--- | --- | --- | ---
Dst IP | Dst Port | Out Switch | Alarm Switch | Rate Mode | Total Bitrate(bps) | NTP | Pkt length | TTL | TOS | TS Pkt Num

Add Port

Add Port Num : |  | at most ports
Destination IP : |  | A.B.C.D
IP Step Value : |  | step value of part D
Destination Port : |
Port Step Value : |  | step value of rec port
Out Switch : |  | output switch of port
Alarm Switch : |  | alarm switch of port
Rate Mode : |
Total Bitrate(bps) : |  | system bitrate for new port
Out Packet Length : |
NTP : |
TTL : |  | time to life of IP pkt
TOS : |  | service select
TS Pkt Num : |  | TS Pkt num in one udp

Batch Modify

Destination IP : |  |
Destination IP Step : |
Destination Port : |  |
Out Switch : |  |
Alarm Switch : |  |