EMR3.0网络管理系统

板卡 >

- 板卡设置
- 端口1
- 端口2

视频编码信息

- 视频信息:

- 视频开关:
- 视频码率(bps):
- 视频输入:
- 输出分辨率:
- 编码档次:
- 编码等级:
- 宽高比:

- GOP结构:
- GOP长度:
- IDR频率(GOPs):
- 熵编码:
- 断流控制:
- 测试视频制式:

音频编码信息1

- 音频信息:

- 音频状态:
- 音频标准:
- L R音频通道选择:
- 音频码率:

- 音量控制:
- 声道选择:
- 音频延时(毫秒):

音频编码信息2

- 音频信息:

- 音频状态:
- 音频标准:
- L R音频通道选择:
- 音频码率:

- 音量调整:
- 声道选择:
- 音频延时(毫秒):

TS流信息

- 节目号:
- 业务名称:
- 业务提供者:
- PMT PID:

- PCR PID:
- 视频PID:
- 音频1 PID:
- 音频2 PID:

字幕信息

- 起始点横坐标:

- 起始点纵坐标:

- 文字内容: