EMR3.0网络管理系统

板卡 >

- 板卡设置
- 解调设置
- 解扰设置
- 状态信息

端口1解调参数设置

- 通道开关:
- 标准设置:
- 极化方式:
- 卫星输入切换:
- 重新搜索:
- 解扰模式:

- 换流检测开关:
- 22KHz开关:
- 下行频率(KHz):
- 本振频率(KHz):
- 符号率(sps):

端口2解调参数设置

- 通道开关:
- 标准设置:
- 极化方式:
- 卫星输入切换:
- 重新搜索:
- 解扰模式:

- 换流检测开关:
- 22KHz开关:
- 下行频率(KHz):
- 本振频率(KHz):
- 符号率(sps):

端口3解调参数设置

- 通道开关:
- 标准设置:
- 极化方式:
- 卫星输入切换:
- 重新搜索:
- 解扰模式:

- 换流检测开关:
- 22KHz开关:
- 下行频率(KHz):
- 本振频率(KHz):
- 符号率(sps):

端口4解调参数设置

- 通道开关:
- 标准设置:
- 极化方式:
- 卫星输入切换:
- 重新搜索:
- 解扰模式:

- 换流检测开关:
- 22KHz开关:
- 下行频率(KHz):
- 本振频率(KHz):
- 符号率(sps):