TANTRAX

Cards >

- Card Set
- Port Set

- Basic Parameter
- AC3 2.0 Parameter
- AC3 5.1 Parameter

Basic Parameter

- DB5.1 OnOff:
- DB5.1 Delay(ms):
- DB5.1 Mode:

- DB5.1 Rate:
- DB5.1 Sampling Fre:
- DB5.1 Volume:

Channel Parameter

- NO.1 Audio Select:
- NO.1 Embedded Audio Group Set:
- NO.1 Embedded Audio Pair Set:
- NO.3 Audio Select:
- NO.3 Embedded Audio Group Set:

- NO.2 Audio Select:
- NO.2 Embedded Audio Group Set:
- NO.2 Embedded Audio Pair Set:
- NO.3 Embedded Audio Pair Set:

Expand Parameter

- Dialnorm :
- LFE Switch:
- DC North Filter:
- LP Filter:
- LFE Filter:
- Surr Phase Shift:
- Surr 3dB Attn:
- Deemphasis:
- Linear Model:
- RF Mode:
- Bitstream Mode:
- Cmixlevel:
- Surrmixlevel:
- Dolby Surround:
- Copyright:
- Ori Bitstream:

- Audio Info:
- Mixing Level:
- Room type:
- EXT.Bitstream:
- Pref Downmix:
- Lt/Rt Cmixlev:
- Lt/Rt Smixlev:
- Lo/Ro Cmixlev:
- Lo/Ro Smixlev:
- Dolby Surr EX:
- A/D Converter:
- RF Phasis Filter:
- Metadata Source:
- Metadata Prog:
- Metadata Revision Mode:
- Metadata Mtd Overwrite: