EMR3.0网络管理系统

板卡 >

- 板卡设置
- 端口设置

- 基本参数
- AC3 2.0参数
- AC3 5.1参数

基本参数

- 杜比5.1开关:
- 杜比5.1延时(ms):
- 杜比5.1编码模式:

- 杜比5.1码率:
- 杜比5.1采样频率:
- 杜比5.1音量:

通道参数

- 杜比5.1第一路源选择:
- 杜比5.1第一路嵌入组:
- 杜比5.1第一路嵌入对:
- 杜比5.1第三路源选择:
- 杜比5.1第三路嵌入组:

- 杜比5.1第二路源选择:
- 杜比5.1第二路嵌入组:
- 杜比5.1第二路嵌入对:
- 杜比5.1第三路嵌入对:

扩展参数

- 对白归一化:
- LFE开关:
- DC North滤波器:
- LP滤波器:
- LFE低通滤波器:
- 环绕相位偏移:
- 环绕通道3dB衰减:
- 加重:
- 线性模式:
- RF模式:
- 比特流模式:
- 中置声道缩减:
- 环绕缩减:
- 杜比环绕模式:
- 版权:
- 原版:

- 音频信息:
- 混音电平:
- 房间类型:
- 扩展比特流:
- 衰减混音模式:
- Lt/Rt中置混音:
- Lt/Rt环绕混音:
- Lo/Ro中置混音:
- Lo/Ro环绕混音:
- 杜比环绕EX模式:
- AD转换技术:
- RF相位滤波:
- 元数据源选择:
- 元数据节目:
- 元数据修整模式:
- 元数据覆盖模式: