EMR3.0网络管理系统

板卡 > 卡7--主千兆卡 > 发送设置 > 网口3

- 接收设置
- 发送设置
- 板卡参数
- ARP设置
- 备份设置
- 状态信息

- 网口1
- 网口2
- 网口3
- 网口4

端口显示选择：

| 端口 | 基本参数 | 扩展参数
--- | --- | --- | ---
目的IP | 目的 端口 | 输出 开关 | 报警 开关 | 码率模式 | 系统码率(bps) | 网络传输协议 | 输出包长 | TTL | 服务类型 | TS包个数

添加端口

添加端口个数： |  | 端口总数不超过
目的IP： |  | A.B.C.D
目的IP步进值： |  | 目标IP步进幅度
目的端口： |
端口号步进值： |  | 目标端口号步进幅度
输出开关： |  | 端口输出开关
报警开关： |  | 端口告警开关
码率模式： |
系统码率(bps)： |  | 设定每个端口系统码率
输出包长： |
RTP开关： |
TTL： |  | IP包生存时间
服务： |  | 服务选项
TS包个数： |  | 1个UDP包中TS包个数

批量修改

目的IP： |  |
目的IP步进值： |
目的端口： |  |
输出开关： |  |
报警开关： |  |