EMR3.0网络管理系统

板卡 >

- 板卡设置
- 视频编码
- 音频编码
- 码流设置

音频编码信息

- 采样率:

音频编码1

- 音频信息:

- 音频状态:
- 音频标准:
- L R音频通道:
- C LFE音频通道:
- Ls Rs音频通道:

- 音频码率:
- 音量控制:
- 声道选择:
- 音频延时(毫秒):

音频编码2

- 音频信息:

- 音频状态:
- 音频标准:
- L R音频通道:
- C LFE音频通道:
- Ls Rs音频通道:

- 音频码率:
- 音量控制:
- 声道选择:
- 音频延时(毫秒):

音频编码3

- 音频信息:

- 音频状态:
- 音频标准:
- L R音频通道:
- C LFE音频通道:
- Ls Rs音频通道:

- 音频码率:
- 音量控制:
- 声道选择:
- 音频延时(毫秒):

音频编码4

- 音频信息:

- 音频状态:
- 音频标准:
- L R音频通道:
- C LFE音频通道:
- Ls Rs音频通道:

- 音频码率:
- 音量控制:
- 声道选择:
- 音频延时(毫秒):