EMR3.0网络管理系统

板卡 >

- 板卡设置
- 端口设置

- 基本参数
- AC3 2.0参数
- AC3 5.1参数

AC3-2.0编码1

- AC3编码开关:
- AC3编码延迟时间(ms):
- AC3音频码率:
- AC3音频采样率:
- AC3 音量:

- AC3音频模式:
- 音频源选择:
- 嵌入音频Group设置:
- 嵌入音频Pair设置:

AC3-2.0编码2

- AC3编码开关:
- AC3编码延迟时间(ms):
- AC3音频码率:
- AC3音频采样率:
- AC3 音量:

- AC3音频模式:
- 音频源选择:
- 嵌入音频Group设置:
- 嵌入音频Pair设置:

AC3直通1

- 杜比直通开关:
- 音频源选择:
- 直通音频嵌入通道选择:

- 输出TS包PID:
- 音频输出延时(ms):

AC3直通2

- 杜比直通开关:
- 音频源选择:
- 直通音频嵌入通道选择:

- 输出TS包PID:
- 音频输出延时(ms):