<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<div class="mainfram_bar">
	<div class="mainfram_bar_text">Input Information</div>
</div>
<div class="div_table_info1" >
<table id="table_info3" cellspacing="0">
	<tr>
		<th>Port</th>
		<th>Sync Status</th>
		<th>Total Bitrate</th>
		<th>Effective Bitrate</th>
		<th>PID Bitrate</th>
	</tr>
</table>
<br />
<SCRIPT language="javascript" >
	<%updataC355Port();%>
	var phyList1 = document.getElementById("table_info3");
	var row;
	var col;
	for(i = 0; i < InPortNum; i++)
	{
		row = document.createElement("tr");
		col = document.createElement("td");
		col.innerHTML = C355_INOUT_IN_PORT[i];
		row.appendChild(col);
		col = document.createElement("td");
		if(C355_INOUT_INPUT_STATUS[i] == "0")
		{
			col.innerHTML = "Input Async";
		}	
		else if(C355_INOUT_INPUT_STATUS[i] == "1")
		{
			col.innerHTML = "188 Pkt Sync";
		}
		else if(C355_INOUT_INPUT_STATUS[i] == "2")
		{
			col.innerHTML = "204 Pkt Sync";
		}	
		row.appendChild(col);
		col= document.createElement("td");
		col.innerHTML = C355_INOUT_IN_SYS_RATE[i];	
		row.appendChild(col);
		col= document.createElement("td");
		col.innerHTML = C355_INOUT_IN_VLD_RATE[i];	
		row.appendChild(col);
		col= document.createElement("td");
		col.innerHTML = C355_INOUT_IN_PID_RATE[i];	
		row.appendChild(col);
		phyList1.appendChild(row);				
	}	
</SCRIPT>				





