EMR3.0网络管理系统

板卡 >

- 板卡设置
- 端口1
- 端口2

- 告警开关：

视频参数

- 视频开关：
- 视频制式：
- 视频码率控制：
- 视频码率(bps)：
- VBR视频平均码率(bps)：

- GOP结构：
- GOP长度：
- 宽高比：
- 视频分辨率：
- 视频无源输出：

音频参数

- MP2音频开关：
- MP2音频输入：
- MP2音频模式：
- MP2音量：
- MP2音频码率：
- MP2音频采样率：
- 嵌入式音频通道选择：
- 音频无源输出：

- AC3编码开关：
- AC3音频输入：
- AC3音频模式：
- AC3音量：
- AC3音频码率：
- AC3音频采样率：
- AC3编码延迟时间(ms)：

- DRA编码开关：
- DRA音频输入：
- DRA音频模式：
- DRA音频码率：
- DRA音频采样率：
- DRA编码延迟时间(ms)：

TS流设置

- 复用开关：
- 节目号：
- 业务名称：
- 业务提供者：
- PCRPID：

- PMTPID：
- 视频PID：
- MPEG2音频PID：
- AC3音频PID：
- DRA音频PID：

VBI参数

- TT开关：
- TTPID：
- CC开关：
- CC偶场开关：

- CC奇场开关：
- 奇场行设置：
- 偶场行设置：