TANTRAX

Cards >

- Card Set
- Port Set

- Basic Parameter
- AC3 2.0 Parameter
- AC3 5.1 Parameter

MPEG2 Video

- Encode Mode:
- Video Info:
- Video Level:
- GOP Struct:
- GOP Size:

- Video Switch:
- Video Source:
- Video Rate(bps):
- ChromaSampling:
- Aspect Ratio:

MP2 Audio

- MP2 Audio Switch:
- MPEG AudioRate:
- MPEG Audio Sample:

- Audio Select:
- Embedded Audio Group Set:
- Embedded Audio Pair Set:

TS

- Service Name:
- Service Provider:
- PCR PID:
- PMT PID:
- Video PID:

- Audio PID:
- AC3 Audio PID:
- AC3_2 Audio PID:
- DB5.1 Audio PID:

VBI

- CC Switch:
- CC Delay:
- CC Mode:

- TT Switch:
- TT PID:
- AFD Switch:
- AFD Line Set: