EMR3.0 Management

Cards >

- Card Set
- Port 1
- Port 2

- Status Info
- Parameter Set

Decode Set

- Decode Switch:
- Decoding Mode Setting:
- Sync Mode:
- Error Handle:
- Program Select:

- Decode PCR PID:
- Decode Video PID:
- Decode Audio PID:
- Teletext PID:

Video Parameter

- Video Pattern:
- Aspect Ratio:

- Image Scaling:

Audio Parameter

- Output Mute:
- Audio Mode:

- Vol Attenuation(dB):

VBI Parameter

- CC Switch:

- CC Delay(Frame):