TANTRAX

Cards >

- Status Info
- Card Param

Port1 Parameter

- Tuner Switch:
- TS Change Switch:
- Central Frequency(Hz):
- Input Standard:

- Alarm Switch:
- Bandwidth:
- PLP_ID: (0~255)
- PROFILE:

Port2 Parameter

- Tuner Switch:
- TS Change Switch:
- Central Frequency(Hz):
- Input Standard:

- Alarm Switch:
- Bandwidth:
- PLP_ID: (0~255)
- PROFILE:

Port3 Parameter

- Tuner Switch:
- TS Change Switch:
- Central Frequency(Hz):
- Input Standard:

- Alarm Switch:
- Bandwidth:
- PLP_ID: (0~255)
- PROFILE:

Port4 Parameter

- Tuner Switch:
- TS Change Switch:
- Central Frequency(Hz):
- Input Standard:

- Alarm Switch:
- Bandwidth:
- PLP_ID: (0~255)
- PROFILE: