<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<div class="mainfram_bar">
	<div class="mainfram_bar_text">Version Info</div>
</div>
<div class="mainfram_edition2" style="height:80px">
    <ul class="mainfram_ul_edition">
        <li>MCU Version:<span id="mcuVersion">Version number</span></li>
        <li>Kernel Version:<span id="kernelVersion">Version number</span></li>
    </ul>
</div>

<div class="mainfram_bar">
<div class="mainfram_bar_text">ASI Input Info</div>
</div>
<div class="div_table_info1" style="height:100px">	  
<br/>  
  <table id="table_info3" cellspacing="0">
	  <thead>
		  <tr>
			<th width="300px">Input Total Bitrate</th>
			<th width="300px">Input Effective Bitrate</th>
			<th width="300px">Input Sync Status</th>
		  </tr>
	  </thead>
	  <tbody>
		  <tr>
			<td><span id="inputTotalBit" class="span_info"></span></td>
			<td><span id="inputEffectBit" class="span_info"></span></td>
			<td><span id="inputStatus" class="span_info"></span></td>
		  </tr>
	  </tbody>
  </table>
</div>

<div class="mainfram_bar">
<div class="mainfram_bar_text">RF Output Info</div>
</div>
<div class="div_table_info1" style="height:100px">	
<br/>
	<table id="table_info3" cellspacing="0">
	  <thead>
		  <tr>
			<th width="150px">Output Total Bitrate</th>
			<th width="180px">Output Effective Bitrate</th>
			<th width="150px">Output Sync Status</th>
			<th width="150px">Output Frequency<br>(KHz)</th>
			<th width="150px">Spectrum Inversion</th>
			<th width="130px">Output Level<br>(dBuV)</th>
			<th width="140px">Transport Status</th>
		  </tr>
	  </thead>
	  <tbody>
		  <tr>
			<td><span id="outputTotalBit" class="span_info"></span></td>
			<td><span id="outputEffectBit" class="span_info"></span></td>
			<td><span id="outputStatus" class="span_info"></span></td>
			<td><span id="outpFreqStatus" class="span_info"></span></td>
			<td><span id="dectSpctInv" class="span_info"></span></td>
			<td><span id="dectOutpLevel" class="span_info"></span></td>
			<td><span id="transStatus" class="span_info"></span></td>
		  </tr>
	  </tbody>
	</table>
</div>
<script type="text/javascript" >
<%updataDvb_S_S2(slotno,1);%>
	if(eval("VID_CARD_UPDATING") == UPDATE_FINISHED)
	{
		UnlockUI();
	}
	else if(eval("VID_CARD_UPDATING") == UPDATING)
	{
		LockUI();
	}
	
    $("#mcuVersion").html(eval("VID_OUT_CARD_APP_VER"));
	$("#kernelVersion").html(eval("VID_OUT_CARD_KERNEL_VER"));

	$("#inputTotalBit").html(eval("VID_INPUT_TOTAL_BITRATE"));
	$("#inputEffectBit").html(eval("VID_INPUT_EFFECTIVE_BITRATE"));
	if(eval("VID_INPUT_STATUS") == "1")
	{
		$("#inputStatus").html("Sync");
	}
	else
	{
		$("#inputStatus").html("Async");
	}

	$("#outputTotalBit").html(eval("VID_OUTPUT_TOTAL_BITRATE"));
	$("#outputEffectBit").html(eval("VID_OUTPUT_EFFECTIVE_BITRATE"));
	if(eval("VID_OUTPUT_STATUS") == "1")
	{
		$("#outputStatus").html("Sync");
	}
	else
	{
		$("#outputStatus").html("Async");
	}
	
	$("#outpFreqStatus").html(eval("VID_OUTPUT_FREQ_STATUS"));
	if(eval("VID_DETECT_SPECTRUM_INVER") == "1")
	{
		$("#dectSpctInv").html("ON");
	}
	else
	{
		$("#dectSpctInv").html("OFF");
	}
	$("#dectOutpLevel").html(eval("VID_DETECT_OUTPUT_LEVEL"));
	if(eval("VID_TRANS_STATUS") == "1")
	{
		$("#transStatus").html("ON");
	}
	else
	{
		$("#transStatus").html("OFF");
	}
</script>