EMR3.0网络管理系统

板卡 > 卡7--主千兆卡 > 接收设置 > 网口1

- 接收设置
- 发送设置
- 板卡参数
- ARP设置
- 备份设置
- 状态信息

- 网口1
- 网口2
- 网口3
- 网口4

端口显示选择：

| 端口 | 基本参数 | 扩展参数
--- | --- | --- | ---
接收IP | 接收端口 | 报警开关 | 接收模式 | 源IP1 | 源IP2 | 网络传输协议 | 基准开关 | 基准码率(bps)

添加端口

添加端口个数： |  | 端口总数不超过
接收IP： |  | A.B.C.D
IP地址步进值： |  | IP最后一段步进幅度
接收端口： |  |
端口号步进值： |  | 端口号步进幅度
报警开关： |  | 端口告警开关
接收模式： |  | IGMP V3接收模式
源IP1： |  | IGMP V3源IP1
源IP2： |  | IGMP V3源IP2
网络传输协议： |
基准码率(bps)： |  | IP接收的参考码率
基准开关： |  | 是否打开基准码率

批量修改

接收IP: |  |
接收IP步进值: |
接收端口: |  |
报警开关: |  |
接收模式: |  |
源IP1: |  |
源IP2: |  |
网络传输协议: |  |
基准开关: |  |
基准码率(bps): |  |