EMR3.0网络管理系统

板卡 >

- 板卡设置
- 端口1
- 端口2

- 告警开关：

视频参数

- 视频开关：
- 视频制式：
- 视频码率控制：
- 视频码率(bps)：
- VBR视频平均码率(bps)：
- GOP结构：
- GOP长度：

- 视频无源输出：
- 亮度：
- 色度：
- 对比度：
- 饱和度：
- 宽高比：
- 水平分辨率：

音频参数

- MP2音频开关：
- MP2音频模式：
- MP2音量：
- MP2音频码率：
- MP2音频采样率：

- AC3编码开关：
- AC3音频模式：
- AC3音量：
- AC3音频码率：
- AC3音频采样率：
- AC3编码延迟时间(ms)：

- DRA编码开关：
- DRA音频模式：
- DRA音频码率：
- DRA音频采样率：
- DRA编码延迟时间(ms)：

TS流设置

- 复用开关：
- 节目号：
- 节目名称：
- 节目提供商：
- PCR PID：

- PMTPID：
- 视频PID：
- MPEG2音频PID：
- AC3音频PID：
- DRA音频PID：

VBI信息

- TT开关：
- TT PID：
- CC开关：
- CC偶场开关：

- CC奇场开关：
- 奇场行设置：
- 偶场行设置：