EMR3.0网络管理系统

板卡 >

- 板卡设置
- 端口设置

- 基本参数
- AC3 2.0参数
- AC3 5.1参数

MPEG2视频

- 编码模式:
- 视频信息:
- 视频等级:
- GOP结构:
- GOP长度:

- 视频开关:
- 视频源选择:
- 视频码率(bps):
- 色度格式:
- 宽高比:

MP2音频

- MP2音频开关:
- MPEG音频编码码率:
- MPEG音频采样率:

- 音频源选择:
- 嵌入音频Group设置:
- 嵌入音频Pair设置:

TS

- 业务名称:
- 业务提供商:
- PCR PID:
- PMT PID:
- 视频 PID:

- 音频PID:
- AC3音频PID:
- AC3_2音频PID:
- DB5.1音频PID:

VBI

- CC开关:
- CC延时:
- CC模式:

- TT开关:
- TT PID:
- AFD 开关:
- AFD行设置: