TANTRAX

Cards >

- Card Set
- Port

- Status Info
- Parameter Set

Decode Set

- Decode Switch:
- PID Mode:
- STC Correct:
- Error Pattern:
- Prog Select:

- Video PID:
- Audio1 PID:
- Audio2 PID:
- Audio3 PID:
- Audio4 PID:

Video Parameter

- AVOut_525:

- AVOut_625:

Audio Parameter

- Audio1 Volume(dB):
- Audio1 Mode:
- Audio XLR1 Out:
- Audio AES1 Out:
- Audio EMB1 Out:
- Audio EMB3 Out:

- Audio2 Volume(dB):
- Audio2 Mode:
- Audio XLR2 Out:
- Audio AES2 Out:
- Audio EMB2 Out:
- Audio EMB4 Out:

GENLOCK Parameter

- FS Mode:
- FS Ver. Phase(Line):

- FS Hor. Phase(Clock):

VBI Parameter

- CC On/Off:
- CC Delay(Frame):

- VANC Mode:
- VANC Line(Line):