<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">


			<ul class="mainfram_ul">


				<li><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;加扰板IP地址:</b><span id="caIPAdr">版本号</span></li>


				<li><b>频点1输出有效码率:</b><span id="validrate1"></span></li>


				<li><b>频点3输出有效码率:</b><span id="validrate3"></span></li>


				<li><b>频点5输出有效码率:</b><span id="validrate5"></span></li>


				<li><b>频点7输出有效码率:</b><span id="validrate7"></span></li>


			</ul>


			<ul class="mainfram_ul">


				<li><b>各频点系统码率值:</b><span id="sysrate"></span></li>


				<li><b>频点2输出有效码率:</b><span id="validrate2"></span></li>


				<li><b>频点4输出有效码率:</b><span id="validrate4"></span></li>


				<li><b>频点6输出有效码率:</b><span id="validrate6"></span></li>


				<li><b>频点8输出有效码率:</b><span id="validrate8"></span></li>


			</ul>


<SCRIPT language=JavaScript type="text/javascript">


 	<%updataQAM8Card(slotno,1);%>


 	$("#caIPAdr").html(QAM8_VID_CA_IP);

	$("#sysrate").html(QAM8_VID_PORT_SYSRATE);

	$("#validrate1").html(VID_QAM1_VRATE);


	$("#validrate2").html(VID_QAM2_VRATE);


	$("#validrate3").html(VID_QAM3_VRATE);


	$("#validrate4").html(VID_QAM4_VRATE);


	$("#validrate5").html(VID_QAM5_VRATE);


	$("#validrate6").html(VID_QAM6_VRATE);


	$("#validrate7").html(VID_QAM7_VRATE);


	$("#validrate8").html(VID_QAM8_VRATE);


</SCRIPT>