TANTRAX

Cards >

- Card Set
- Port Set

- Basic Parameter
- AC3 2.0 Parameter
- AC3 5.1 Parameter

AC3-2.0 Encoding1

- AC3 Encoder Switch:
- AC3 Encoder delay time(ms):
- AC3 Audio Bitrate:
- AC3 Sampling Rate:
- AC3 Volume Level:

- AC3 Audio Mode:
- Audio Select:
- Embedded Audio Group Set:
- Embedded Audio Pair Set:

AC3-2.0 Encoding2

- AC3 Encoder Switch:
- AC3 Encoder Delay Time(ms):
- AC3 Audio Bitrate:
- AC3 Sampling Rate:
- AC3 Volume Level:

- AC3 Audio Mode:
- Audio Select:
- Embedded Audio Group Set:
- Embedded Audio Pair Set:

AC3 Bypass1

- Dolby Bypass Switch:
- Dolby Bypass Audio Select:
- Bypass Embedded Audio Set:

- Dolby Bypass Audio Output PID:
- Dolby Bypass Audio Delay(ms):

AC3 Bypass2

- Dolby Bypass Switch:
- Dolby Bypass Audio Select:
- Bypass Embedded Audio Set:

- Dolby Bypass Audio Output PID:
- Dolby Bypass Audio Delay(ms):