EMR3.0网络管理系统

板卡 >

- 板卡设置
- 端口

- 状态信息
- 参数设置

解码设置

- 解码开关：
- 解码设置模式：
- 本地时钟校准：
- 故障处理方式：
- 节目编号：

- 视频PID：
- 音频1PID：
- 音频2PID：
- 音频3PID：
- 音频4PID：

模拟视频输出

- 525制式：

- 625制式：

音频参数

- 音频1音量衰减(分贝)：
- 音频1声道模式：
- 模拟音频1输出：
- 数字音频1输出：
- 嵌入音频1输出：
- 嵌入音频3输出：

- 音频2音量衰减(分贝)：
- 音频2声道模式：
- 模拟音频2输出：
- 数字音频2输出：
- 嵌入音频2输出：
- 嵌入音频4输出：

GENLOCK参数

- 帧同步方式：
- 帧同步垂直偏移(行)：

- 帧同步水平偏移(像素)：

VBI参数

- CC开关：
- CC延时输出(帧)：

- VANC模式：
- VAN行号(行)：