EMR3.0 Management

Cards >

- Card Set
- Demod Set
- BISS Set
- Status Info

Port1 Demod Parameters Setting

- Tuner Switch:
- Standard:
- Polarize:
- DiSEqC:
- Search:
- Descramble Type:

- TS Change Switch:
- 22KHz Switch:
- Downfreq(KHz):
- Localfreq(KHz):
- Symbolrate(sps):

Port2 Demod Parameters Setting

- Tuner Switch:
- Standard:
- Polarize:
- DiSEqC:
- Search:
- Descramble Type:

- TS Change Switch:
- 22KHz Switch:
- Downfreq(KHz):
- Localfreq(KHz):
- Symbolrate(sps):

Port3 Demod Parameters Setting

- Tuner Switch:
- Standard:
- Polarize:
- DiSEqC:
- Search:
- Descramble Type:

- TS Change Switch:
- 22KHz Switch:
- Downfreq(KHz):
- Localfreq(KHz):
- Symbolrate(sps):

Port4 Demod Parameters Setting

- Tuner Switch:
- Standard:
- Polarize:
- DiSEqC:
- Search:
- Descramble Type:

- TS Change Switch:
- 22KHz Switch:
- Downfreq(KHz):
- Localfreq(KHz):
- Symbolrate(sps):