При обновлении ПО до версии OS12.6(3)B0101T3_11232015 происходит автоматическое обновление загрузчика коммутатора, на котором уже невозможен запуск предыдущих версий ПО. В случае, если вам потребуется откатить прошивку, необходимо будет откатить и загрузичк. Для этого используется команда 'upgrade boot' и далее указывается образ предыдущей версии ПО (файл ПО содержит в себе загрузчик). После перезагрузки коммутатора уже можно будет откатить ПО обычным способом. 
