Внимание!
Преред обновлением прошивки проверьте актуальность версии bootrom коммутатора в выводе команды sh ver.

Для модели SNR-S2990G-24TX HardWare Version 1.x.x если версия bootrom ниже 7.1.24, требуется обновление на 7.1.24 (файл SNR-S2990G-24TXv1.x.x_7.1.24_boot.rom). 

Для всех остальных моделей, в том числе для SNR-S2990G-24TX HardWare Version 2.0, если версия bootrom ниже 7.1.41, необходимо обновление на версию 7.1.41 (файл SNR-S2990G-24(48)T(TX)(FX)(-POE)_7.1.41_boot.rom)

Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru 